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		ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2023  №603
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Российская Федерация
Республика Хакасия 
Администрация муниципального
образования город Саяногорск


 

Саяногорск городтын устаf-настаа

администрация
города саяногорска


Россия Федерациязы
Хакас Республиказы
Муниципальнай пÿдiстiң 
устағ-пастаа Саяногорск город















Об утверждении Регламента по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами благоустройства территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 08.06.2021 №291, в целях обеспечения надлежащего содержания оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск, руководствуясь статьями 7, 32 Устава муниципального образования город Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Администрации муниципального образования город Саяногорск опубликовать настоящее постановление в городской газете «Саянские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования г. Саяногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству.

	

Глава муниципального образования 
город Саяногорск
	

                             
                     Е.И. Молодняков








Приложение к постановлению Администрации муниципального образования город Саяногорск
от 19.07.2023 №603

РЕГЛАМЕНТ
по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск.

1.1. Настоящий Регламент определяет перечень, состав, объемы, сроки и периодичность, организационно-технические условия работ, выполняемых с 1 июня по 30 сентября и включающих в себя:
- текущий ремонт (замену) покрытий детских игровых и спортивных площадок;
- содержание и текущий ремонт деревянных, металлических, пластмассовых, бетонных малых архитектурных форм и оборудования, входящих в состав детских игровых и спортивных площадок;
- содержание и текущий ремонт ограждений, бордюр (поребриков) детских игровых и спортивных площадок;
- содержание урн.
1.2. Настоящий Регламент разработан на основании действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и нормативно-технических документов, результатов анализа организационно-технических условий выполнения регламентных работ, характеристик применяемых механизмов и материалов на детских игровых площадках.
1.3. Перечень, состав, кратность, сроки, трудоемкость выполнения работ в рамках настоящего Регламента, потребность в материалах, машинах и механизмах определены на основании следующих документов, учитывающих организационно-технические условия выполнения работ по содержанию и текущему ремонту придомовых территорий, территорий общего пользования, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов:
- Нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий, утвержденного Приказом Госстроя РФ от 10.12.1999 №145;
- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170;
- СанПиН 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52167-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»;
- Правила благоустройства территории муниципального образования город Саяногорск», утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 08.06.2021 №291 (далее - Правила благоустройства).
1.4. Настоящий Регламент подлежит обязательному применению при выполнении работ по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, (при подготовке технических заданий для заключения муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на выполнение работ, оказание услуг, при выполнении соответствующих работ сторонней организацией (пользователем соответствующих объектов благоустройства), в рамках заключенных договоров по содержанию (обслуживанию) детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск, в том числе договоров аренды.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ

Термины и определения «придомовая территория», «территория общего пользования», «малые архитектурные формы (МАФ)», применяемые в настоящем Регламенте, используются в значениях, определенных в разделе 1 Правил благоустройства.
Объекты благоустройства - территории муниципального образования город Саяногорск с расположенными на них элементами благоустройства, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: придомовые территории; территории, занимаемые элементами благоустройства; территории, на которых расположены детские игровые, спортивные площадки; улично-дорожная сеть (улицы, аллеи, бульвары, мосты, переулки, проезды, тупики, площади, проспекты); парки, скверы, бульвары, иные зеленые зоны; площади, набережные, обустроенные места массового отдыха населения и другие территории.
Содержание объекта благоустройства - организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение чистоты, порядка, поддержание объекта благоустройства в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии в соответствии с требованиями технических регламентов, обязательных стандартов, норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством для объектов благоустройства, а также требованиями Правил благоустройства.
Оборудование детской игровой и спортивной площадки - оборудование, с которым или на котором дети могут играть на открытых детских игровых и спортивных площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и по своим правилам, включая спортивные снаряды (турник, гимнастические брусья, «шведская» стенка и т.п.).
Покрытие детской игровой площадки - участок поверхности детской игровой площадки размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с установленным на ней оборудованием.
Зона приземления ребенка - область поверхности детской игровой площадки, на которую попадает ребенок в результате свободного падения.
Содержание оборудования детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм - комплекс работ по техническому обслуживанию, уборке, выполняемый для поддержания оборудования детских игровых и спортивных площадок и малых архитектурных форм в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии в соответствии с требованиями технических регламентов, обязательных стандартов, норм и правил, других нормативных документов, установленных законодательством для объектов благоустройства, а также требованиями Правил благоустройства.
Текущий ремонт – физическое воздействие на оборудование, детскую игровую площадку, спортивную площадку, их конструктивную часть, выполняемое для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящие в замене и (или) восстановлении его отдельных частей.
Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.
Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования.
Технический основной осмотр - проверка, выполняемая 2 (Два) раза в год: не позднее 5 июня текущего года и не позднее 15 октября текущего года с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности при вводе.
Детская игровая площадка - специально оборудованная территория, ограниченная по периметру, предназначенная для отдыха и игры детей, включающая в себя оборудование и покрытие детской игровой площадки и оборудование для благоустройства детской игровой площадки.
Игровое оборудование - набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывающих при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка.
Спортивная площадка - площадка, ограниченная по периметру (или вдоль их лицевых линий) ограждениями, предназначенная для игровых видов спорта (футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, хоккея, тенниса и т.п.).
Эксплуатант – муниципальное казенное учреждение «Комбинат бытового обслуживания» (далее МКУ «КБО»), в ведении (оперативном управлении) которого находится детская игровая и спортивная площадка; юридическое лицо, осуществляющее содержание детских игровых и спортивных площадок в рамках заключенных договоров по содержанию (обслуживанию) указанных объектов благоустройства, в том числе договоров аренды.
Квалифицированный персонал - сотрудники МКУ «КБО» (иного юридического лица), прошедшие профессиональную подготовку и имеющие опыт по выполнению определенного вида работ.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ТЕРРИТОРИЙ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

3.1. Территории детских игровых и спортивных площадок ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов.
3.2. Текущий ремонт покрытий.
3.2.1. Текущий ремонт мягких покрытий детских игровых и спортивных площадок предусматривает ремонт и замену мягких покрытий из резиновой крошки, песка, гранитной высевки, поврежденных в ходе эксплуатации.
3.2.2. Работы по текущему ремонту мягких покрытий из резиновой крошки, песка и гранитной высевки выполняются вручную и заключаются в разборке поврежденных участков покрытия, ремонте основания, планировании и разравнивании основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке мягких покрытий с выравниванием.
3.2.3. Текущий ремонт асфальтобетонных покрытий, бордюрного камня, поребрика, предусматривает ремонт покрытий, замену бордюрного камня, поребрика поврежденных при монтаже/демонтаже оборудования детских игровых и спортивных площадок, а также в процессе эксплуатации.
3.2.4. Ручные работы, осуществляемые при проведении ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий, выполняются путем разломки поврежденного участка отбойным молотком в рамках разметки, очистки разлома от скола и пыли, подготовки его к заливке и заливки битумом, укладки и разравнивания асфальтобетонной смеси толщиной 50 мм и уплотнения покрытия.
3.2.5. Работы по текущему ремонту бордюрного камня, поребрика предусматривают замену бордюрного камня, поребрика и заделку швов.
3.2.6. Механизированная часть работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий, бордюрного камня выполняются с применением специализированных машин и механизмов.
3.3. Содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок, оборудования детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм.
3.3.1. В настоящий Регламент включены МАФ и оборудование детской игровой и спортивной площадки, наиболее часто используемые в реализованных проектах благоустройства жилых территорий муниципального образования город Саяногорск.
3.3.2. Контроль технического состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок, и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт, осуществляет эксплуатант (или по его заказу специализированная организация).
3.3.3. Результаты контроля технического состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и текущего ремонта регистрируют в журнале по форме, согласно приложению 1 к настоящему Регламенту, который хранится у эксплуатанта.
3.3.4. Контроль технического состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок включает:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, а также при устройстве новых площадок;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- технический основной осмотр.
3.3.4.1. Регулярный визуальный осмотр детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.
Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования, наличие выступающих частей фундаментов и т.п.).
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливается эксплуатантом на основе учета условий эксплуатации, но не реже 1 раза в неделю.
Оборудование детских игровых и спортивных площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, подлежит ежедневному визуальному осмотру.
Примерная форма графика регулярного (ежедневного) визуального осмотра приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.3.4.2. Функциональный осмотр детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.
Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости детского игрового и спортивного оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.
При функциональном осмотре оборудования детских игровых и спортивных площадок:
- необходимо убедиться в исправности и комплектности оборудования;
- необходимо получить подтверждение способности каждой конструкции воспринимать как постоянные, так и временные нагрузки, действующие на оборудование и его отдельные части;
- элементы конструкций должны выдерживать наиболее неблагоприятные сочетания прикладываемых нагрузок.
Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в месяц в соответствии с инструкцией изготовителя, а в случае ее отсутствия, в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными для данного вида оборудования. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
3.3.4.3. При обнаружении в процессе регулярного визуального и (или) функционального осмотра детского игрового и спортивного оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты подлежат немедленному устранению. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляется, либо огораживается и закрывается сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.
3.3.4.4. После проведения функционального осмотра проводятся (при необходимости) следующие мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой и спортивной площадки, которые включают в себя:
- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку подшипников;
- нанесение на оборудование маркировок;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.
Примечание. В соответствии со СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» в песке песочниц детских площадок не должно быть примесей зерен гравия, ила и глины. Для песочниц следует применять просеянный мытый речной песок. Применение горного песка не допускается. Песок в жару начинает пылить, вызывая аллергию, в нем накапливается мусор и размножаются бактерии. Соответственно, загрязненный песок требуется периодически убирать с игровой площадки и необходимо завозить новый. Замену песка в песочнице следует производить не реже, чем два раза в год (после таяния снега и последующей его засоренности).
3.3.4.5. Примеры неисправностей при визуальном и функциональном осмотрах приведены в приложении 2 к настоящему Регламенту.
3.3.4.6. Технический основной осмотр детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.
В ходе технического основного осмотра устанавливается:
- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
Особое внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.
Технический основной осмотр проводят специалисты (специализированные организации) в строгом соответствии с инструкцией изготовителя, а в случае ее отсутствия, в соответствии с нормами и правилами, предусмотренными для данного вида оборудования. Примерная форма акта технического основного осмотра оборудования детской игровой (спортивной) площадки приведена в приложении 3 к настоящему Регламенту.
По результатам технического осмотра, проводимого до 5 июня текущего года, выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта, перечень необходимых к проведению работ на текущий период и составляется акт о возможности дальнейшей эксплуатации площадки или ее закрытии на период ремонтных работ.
Комиссией, созданной на основании постановления Администрации муниципального образования город Саяногорска (в состав включаются квалифицированные специалисты в данной области и представители Администрации муниципального образования город Саяногорск) по результатам технического осмотра, проводимого до 15 октября текущего года, составляется акт технического основного осмотра оборудования детской игровой и спортивной площадки (приложение 3 к настоящему Регламенту) с приложением объемного перечня, составленного во время осмотра, являющегося основным документом, на основании которого осуществляется планирование ремонтных работ для подготовки объектов к теплому сезону будущего года.
3.3.4.7. Графики осмотров детских игровых и спортивных площадок и установленного на них игрового и спортивного оборудования.
В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант разрабатывает графики проведения осмотров, которые утверждаются руководителем организации (учреждения) являющейся эксплуатантом.
При составлении графика учитываются:
- инструкция изготовителя;
- климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.
В графике перечисляется детское игровое и спортивное оборудование и их элементы, подлежащие проверке при различных видах осмотров.
3.3.5. Требования безопасности при эксплуатации.
3.3.5.1. Эксплуатант (или по его заказу специализированная организация) разрабатывает и обеспечивает исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на основе учета:
- конструкции оборудования;
- требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных изготовителем;
- установки, обслуживания и ремонта оборудования;
- климатических условий и условий эксплуатации оборудования.
3.3.5.2. Эксплуатант должен периодически, не менее одного раза в 12 месяцев, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности детской игровой и спортивной площадки.
3.3.5.3. Документация на детское игровое и спортивное оборудование.
Вся эксплуатационная документация (в том числе паспорта объектов, акты осмотра и проверки, графики осмотров и т.п.) подлежит постоянному хранению у эксплуатанта.
Должен быть обеспечен постоянный доступ обслуживающего персонала организации, заключившей муниципальный контракт по содержанию и текущему ремонту (замене) оборудования детских игровых и спортивных площадок, находящихся в собственности муниципального образования город Саяногорск к документации во время осмотров, обслуживания и ремонта детского игрового и спортивного оборудования.
3.3.5.4. Информационное обеспечение безопасности детских игровых и спортивных площадок.
Для обеспечения безопасности на детской игровой и спортивной площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички, стенды или доски, оформленные в соответствии с приложением 4 к настоящему Регламенту и содержащие:
- правила и возрастные требования при пользовании детским игровым и спортивным оборудованием;
- правила поведения на детской игровой и спортивной площадке;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер (-а) телефона (-ов) для сообщения эксплуатанту о неисправности и поломке детского игрового и спортивного оборудования.
3.3.5.5. Обеспечение оказания экстренной помощи. Входы - выходы, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
3.3.5.6. Ремонтные работы.
Ремонтные работы включают:
- замену крепежных деталей;
- сварку с зачисткой швов. Сварка должна выполняться по разработанному технологическому процессу, оформленному в виде типовых или специальных технологических инструкций, или по проекту производства сварочных работ.
Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки. Сварочные работы должны производить сварщики, имеющие удостоверение на право выполнения сварки. Все несущие сварные соединения, должны соответствовать всем нормам и требованиям, которые предъявляются к таким видам работ:
- замену частей и конструктивных элементов детского игрового и спортивного оборудования.
3.3.5.7. Ремонт (капитальный, текущий) включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов детского игрового и спортивного оборудования на более прочные и экономичные и дополнительное обустройство площадок, где размещено детское игровое и спортивное оборудование. В результате выполнения этих работ должны улучшаться технико-экономические характеристики детского игрового и спортивного оборудования.
Ремонт должен производиться комплексно всего детского игрового и спортивного оборудования и его элементов на ремонтируемом участке.
Примечание. Все компоненты должны быть защищены от коррозии или гниения апробированными способами в соответствии ГОСТ 9.401-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов». При использовании полых секций из конструкционной стали следует учитывать необходимость предотвращения внутренней коррозии.
3.3.6. МАФ подлежат общим и частичным осмотрам с целью оценки соответствия технического состояния объектов требованиям безопасности, оценки рабочего состояния, степени изношенности объектов.
3.3.7. МАФ, состояние которых по результатам осмотров требует проведения текущего ремонта и замены отдельных частей, ремонтируются в теплое время года. Деревянные, металлические и бетонные МАФ подлежат окраске соответствующими типами краски не менее одного раза в год.
3.3.8. Мероприятия по приведению в надлежащее техническое состояние МАФ, - ограждений и покрытий детских игровых площадок выполняются в весеннее - летний период.
3.4. Дорожки, ограждения, скамьи, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
3.5. Требования безопасности при ремонте, монтаже, замене и установке оборудования детских игровых и спортивных площадок.
3.5.1. При ремонте, монтаже, замене и установке оборудования для детских игровых и спортивных площадок следует учитывать:
3.5.1.1. Особенности эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках для различных возрастных групп.
3.5.1.2. Необходимость установки всех перемещающихся узлов оборудования, а также неподвижных элементов (деталей, с которыми могут контактировать дети) из травмобезопасных материалов или покрытий, в том числе для недопущения застревания рук, ног, головы, пальцев, одежды детей в различных зазорах, щелях, отверстиях, зонах оборудования.
3.5.1.3. Недопустимость наличия (возникновения) щелей, зазоров в деталях (между деталями) оборудования, в которые могут попасть посторонние предметы, в местах (зонах), где происходят скольжение, качание, прыжки, игры детей.
3.5.1.4. Обеспечение безопасной высоты свободного падения (расстояние по вертикали от игровой поверхности до зоны приземления).
3.5.1.5. Обеспечение безопасных расстояний между подвижными и неподвижными элементами оборудования, а также игровой площадкой.
3.5.1.6. Риск, предполагаемый в игре, должен быть явным для ребенка, и он мог его предвидеть и избежать.
3.5.1.7. Недопустимость скопления воды на поверхности оборудования и обеспечение свободного стока и просыхания.
3.5.1.8. Обеспечение защиты выступающих концов крепежных соединений.
3.5.1.9. Обеспечение крепления элементов оборудования таким образом, чтобы исключить возможность их демонтажа без применения инструмента.
3.5.1.10. Ширина элементов оборудования для захвата (ухвата) детьми должна быть в соответствии с установленными нормами.
3.5.1.11. Необходимость обеспечения оборудования в нужных местах перилами и ограждениями с учетом возрастных групп детей. При этом конструкция перил и ограждений не должна поощрять детей стоять или сидеть на них, не должно быть элементов, допускающих лазание детей по ним.
3.5.2. Материалы, используемые при ремонте, монтаже, замене и установке.
3.5.2.1. Применяемые материалы не должны:
а) оказывать вредное влияние на здоровье ребенка и окружающую среду;
б) вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка.
3.5.2.2. Для оборудования детских игровых и спортивных площадок не допускается применение следующих материалов:
а) металлические материалы, образующие отслаивающиеся или шелушащиеся окислы, должны быть защищены нетоксичным покрытием;
б) фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям.
3.5.3. Монтаж и установка детского игрового и спортивного оборудования.
Монтаж и установку нового оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.
3.5.4. Эксплуатация оборудования детских игровых и спортивных площадок.
[bookmark: P192]3.5.4.1. При эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок:
а) необходимо исключить возможность эксплуатации оборудования, если оно повреждено и может нанести ущерб здоровью детей;
б) в игровой зоне не должно быть препятствий, которые могут стать причиной травм;
в) в зоне безопасности не должно быть препятствий (элементов конструкций, веток деревьев, скамеек, стоек с объявлениями). При определении зоны безопасности необходимо учитывать возможные перемещения ребенка и подвижных элементов оборудования;
г) эксплуатант обязан проводить комплекс мероприятий по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки;
д) обеспечивать свободный сток воды и просыхание конструкции оборудования детских площадок;
е) обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость детской игровой и спортивной площадок. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежными (при покачивании конструкции);
ж) элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионностойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием;
з) выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы конструкции (оборудования) должны быть гладкими;
и) элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем;
к) не допускается наличие на детской игровой и спортивной площадке выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм;
л) средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов;
м) необходимо обеспечить системой отвода поверхностных вод с детской игровой и спортивной площадки.
3.5.4.2. При эксплуатации оборудования детских игровых площадок, наряду с перечисленным в пункте 3.5.4.1 настоящего Регламента:
а) необходимо обеспечить ограждения игровых зон, чтобы их не пересекали пешеходные, велосипедные маршруты, проезды и т.п.;
б) необходимо оборудовать зону приземления ударопоглощающим покрытием для исключения травмирования детей;
в) необходимо обеспечить отсутствие препятствий в зоне приземления;
г) элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек;
д) закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним размером более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи взрослыми детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм;
е) при чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование;
ж) для защиты от падения с конструкций (оборудования) детской площадки устанавливаются перила и ограждения;
з) песок в песочнице (при ее наличии на детской площадке) не должен содержать мусора, экскрементов животных.
3.5.4.3. При эксплуатации оборудования спортивных площадок, наряду с перечисленным в пункте 3.5.4.1 настоящего Регламента:
а) необходимо обеспечить горизонтальное и ровное покрытие спортивной площадки;
б) необходимо обеспечить разметку в соответствии с назначением (вид спорта);
в) необходимо обеспечить наличие сертифицированного оборудования (в соответствии с назначением (вид спорта);
г) необходимо обеспечить места для переодевания (скамьи, павильоны);
д) должен быть установлен всепогодный стационарный стенд, на котором размещена следующая информация: адрес спортивной площадки, наименование и телефон эксплуатирующей организации, телефоны экстренной связи, адрес ближайшего травмпункта, телефон Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Саяногорск, объявления о планируемых мероприятиях;
е) спортивные площадки следует ориентировать продольными осями в направлении север-юг. Допустимое отклонение не должно превышать 20°. При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток-запад. В районах многоэтажной застройки спортивные площадки рекомендуется размещать с восточной стороны зданий и ориентировать их экваториально, чтобы солнце не мешало игре ни в вечернее, ни в дневное время. Места для зрителей следует ориентировать на север или восток;
ж) спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
3.5.5. Требования к персоналу, осуществляющему ремонт (замену) оборудования детских игровых и спортивных площадок.
Персонал должен быть квалифицированным. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.
3.5.6. Требования для контроля материалов и комплектующих.
Материалы, детали, устройства и узлы, от которых зависит безопасность используемого оборудования на детских игровых и спортивных площадках, должны соответствовать техническим требованиям, расчетным характеристикам и требованиям к качеству, содержащимся в соответствующих технических регламентах, национальных стандартах или договорах.
Критичные компоненты должны иметь отчетливую маркировку изготовителя или подрядчика, с тем, чтобы обеспечить возможность их последующей идентификации. Канаты и цепи должны иметь сертификаты соответствия, указывающие гарантированную минимальную разрушающую нагрузку, тип и размер.
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ЖУРНАЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

	N
	Наименование оборудования
	Дата осмотра
	Результат осмотра
	Выявленный дефект
	Принятые меры
	Ответственный за осмотр
	Подпись ответственного лица
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	N п/п
	места установки оборудования
	Ответственный за ежедневной осмотр
	Наименование детского игрового оборудования
	Дата осмотра
	Результат осмотр
	Принятые меры
	Подпись 
ответственного 
лица

	1
	Площадка N 5
	Иванов И.И.
	Поверхность игровой площадки
	00.00.0000 ч
	Разбитые бутылки, мусор
	Убраны все осколки и мусор
	Подпись

	2
	N 8
	Иванова И.И.
	Качели металлические одинарные на цепях
	00.00.0000 ч
	Оборвана подвеска качелей на цепях
	1. Письменно уведомлен изготовитель.
2. Дальнейшая эксплуатация качелей запрещена до полного устранения возникшего дефекта
	Подпись

	3
	N 11
	Иванов И.И.
	Горка спиральная
	00.00.0000 ч
	Нет замечаний
	-
	Подпись

	4
	N 27
	Иванов И.И.
	Карусель
	00.00.0000 ч
	Карусель наклонена
	1. Письменно уведомлен изготовитель.
2. Дальнейшая эксплуатация каруселей запрещена до полного устранения возникшего дефекта
	Подпись




2




[bookmark: P299]Примерная форма
графика регулярного (ежедневного) визуального осмотра


Примеры неисправностей при визуальном осмотре

	Наименование оборудования
	Удовлетворительное состояние
	Неудовлетворительное состояние

	Отдельно стоящая горка
	
	Механическое повреждение поверхности ската горки. Опасные предметы в зоне приземления

	Спиральная горка
	
	Опасные предметы в швах горки

	Качалка
	
	Сломана пружина качалки

	Качалка-балансир
	
	Сломан несущий элемент качалки-балансир

	Качели
	
	Обрыв цепи подвески качелей



Пример неисправностей при функциональном осмотре

	Наименование оборудования
	Удовлетворительное состояние
	Неудовлетворительное состояние

	Звенья цепи
	
	Износ звеньев превышает допустимый
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[bookmark: P390]ПРИМЕР АКТА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНОВНОГО ОСМОТРА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ (СПОРТИВНОЙ) ПЛОЩАДКИ

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой (спортивной) площадки

№ _______________							 от ___________ 20__ г.

Саяногорск
Адрес установки _________________________________
Характеристика поверхности игровой площадки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Перечень оборудования:

	N п/п
	Наименование оборудования
	Соответствие паспорту
	Результат осмотра
	Примечание

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	



Проведенный  осмотр  и  проверка  работоспособности  детского  оборудования
подтверждают  его комплектность, соответствие эксплуатационной документации
изготовителя и возможность безопасной эксплуатации
Ответственный исполнитель _________________________________________________
                                            (Должность)
______________________________________________
(личная подпись)     (инициалы, фамилия)
М.П.
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[bookmark: P458]ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСКИ

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки

ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

Детский игровой комплекс                для детей от 7 до 12 лет;
«Юниор»
Канатная дорога                         для детей от 7 до 12 лет;
Качели, карусели, качалка на            для детей от 7 до 12 лет;
пружине
Спортивный комплекс                     для детей от 7 до 12 лет;
Детский игровой комплекс ИК-Г44         для детей от 3 до 7 лет;
Песочница, качалка-балансир,            для детей от 3 до 7 лет
качалка на пружине

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:
Медицинская служба (скорая помощь)    __________________
Служба спасения                       __________________
Служба эксплуатации                   __________________
Ближайший телефон находится по адресу __________________
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